放射类设备
设备名称	机型款式要求	用途	商务需求	数量
3.0T磁共振系统	3.0T临床科研型	磁共振成像作为目前常用的影像检查手段，可以进行全身各部位高质量扫描，特别适用于肿瘤病人筛查、中枢、骨关节、盆腔、乳腺检查和早期诊断	整机全免费保修期≥36个月	1台
3.0T临床应用型
2台
CT	256排CT	电子计算机断层扫描利用精确准直的X线束，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查	整机全免费保修期≥36个月	3台
128排CT
1台
大孔径CT模拟定位机，机架孔径≥850mm、

每旋转360°采集≥32层

主要为临床提供最精确的三维放疗模拟定位，还可以进行简单的CT诊断功能。可以充分保证所有放疗辅助定位装置（尤其是乳腺托架）顺利进入扫描视野，保证所有需要做精确放疗的患者不再受设备限制，都可以得到高精度的治疗。	设备免费保修期≥1年	1台
数字减影血管造影系统（DSA）	/	主要适用于全身血管性疾病及肿瘤的检查及治疗。尤其适用孕产妇检查，输卵管疏通、肿瘤灌注、控制产后大出血的治疗。	设备免费保修期≥3年，保修期内每半年提供大保养一次	1台
SPECT-CT	单光子发射型断层扫描仪，配备16排及以上CT	/	设备免费保修期≥3年，保修期内每半年提供大保养一次	1台

超声类设备
设备名称	机型款式要求	商务要求	数量
彩色多普勒超声诊断系统	便携型	境内生产、整机保修≥3年	9台
全身型	境内生产及境外生产、整机保修≥3年	11台
妇产、四维型	境外生产、整机保修≥3年	3台
心脏型	境外生产、整机保修≥3年	4台
多普勒血管检查仪	/	境内生产、整机保修≥3年	1台
经颅多普勒超声诊断仪	/	境内生产、整机保修≥5年	1台

其他设备
设备名称	机型款式要求	用途	商务需求	数量
全高清电子胃肠镜	图像处理装置3个、内窥镜冷光源3个、高清晰度液晶监视器3个、电子上消化道内窥镜（高清放大型）1个、电子上消化道内窥镜（治疗型）4个、电子上消化道内窥镜（高清型）2个、电子上消化道内窥镜（超高清型）1个、电子结肠内窥镜（高清型）6个、电子结肠内窥镜（高清放大型）1个，	消化道诊断及治疗	设备免费保修期≥1年	1台
深部肿瘤热疗系统	可以对过程进行分析和统计、对治疗过程进行回放、对肿瘤治疗靶区进行准确定位，	/	设备免费保修期≥1年	1台
飞秒激光角膜屈光治疗机	/	飞秒激光角膜激光治疗机配套准分子激光设备，准分子系统模块能与飞秒激光设备实现数据共享	设备免费保修期≥1年	1台
功能神经外科生理导航系统
用于各种神经外科手术和神经电生理临床应用，包括采集大脑的运动及感知觉神经元信号以及刺激特定区域，从而实现在治疗运动相关疾病的神经外科手术中精确定位和辅助电极精确植入。	原厂保修≥3年	1台